RENGÖRINGS INSTRUKTIONER ARMATURER & LAMPOR

**OBS!! TÄNK ALLTID PÅ ATT BRYTA STRÖMMEN VID RENGÖRING OBS!!**

Rengöring av armaturer bör normalt göras i samband med lysrörsbyte. Reflekterande ytor bör rengöras när damm eller annan förorening upptäcks.

Normalt går det bra med vanligt neutralt diskmedel för att lösa upp smuts på stommar eller glas kåpor.

**Viktigt att tänka på:**

Vid rengöring av armaturstommar skall spänningen alltid kopplas från. Elektriska komponenter eller kablage får inte utsättas för rengöringsmedel eller vatten.

Vid tvättning av blanka ytor (reflektorer och bländskydd) bör följande beaktas för ett fullgott resultat:

• Använd rena bomullsvantar vid hanteringen av delar som skall

rengöras.

• En ren omgivning. Detta för att undvika nedsmutsning efter tvätt.

• Använd rena (ej pudrade) latexhandskar för att undvika fingeravtryck under tvätt.

• Skölj alltid ytorna i rikligt med ljummet vatten före avtvättning för att undvika repor.

• Tvätta med mjuka rena allrengöringsdukar, utan Micro fibrer (Micro fibrer kan i vissa fall ge repor) eller bomullstrasor. Byt vatten och trasor ofta!

• Reflektorer kan med fördel torkas lätt med städskinn medan bländskydd bör blåsas torra med tryckluft.

Vid självtorkning kan (beroende på vattnets kvalitet) torkfläckar uppstå. Avspänningsmedel bör då tillsättas i sköljvattnet.

• Det förekommer en mängd olika tvättmedel på marknaden som är lämpliga att använda. Därför kan vi inte ge någon komplett lista.